

**NE555**

TRIG + THR –при соединении образуется вход инвертирующего триггера Шмитта

**DIS**CHANGE выход цепи разряда внешнего конденсатора, задающего длительность импульса

CTRL - конденсатор 0,01 мкФ сбрасывает в ноль при включении